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Az itt közzétett táblázat az útügyi műszaki előírás M2 mellékletében szereplő diszpozíciós táblázat szerkeszthető változata. (129–133. oldal)
A táblázat mintaként szolgál, változtatható. 
A minta megváltoztatásából származó felhasználási problémákért a MAÚT nem vállal felelősséget, az teljes mértékben a felhasználó saját felelőssége.
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	Műtárgy azonosítója:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Megjegyzés: A diszpozícióban szerepeltetni kívánt adatot be kell karikázni, illetve meg kell adni.

	Megjegyzés: a fejezet-, pont-, ábra-, táblázathivatkozások az e-UT 07.01.12:2026 
előírásra vonatkoznak.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. A műtárgy besorolása tervezési élettartam szempontjából (3.4. pont):
	
	

	[Beruházó/megrendelő/üzemeltető adja meg]
	
	
	
	

	Állandó (100 éves élettartam)
	félállandó 
(15 éves 
élettartam)
	ideiglenes 
(5 éves élettartam)

	2. A műtárgy megbízhatósági osztálya (3.2.4. pont):
	
	
	
	

	[Beruházó/megrendelő adja meg]
	
	
	
	
	

	RC1
	RC2
	RC3

	Amennyiben a műtárgy RC3 osztályba tartozik, készül-e független statikai számítás 
a műtárgyra?

	[Beruházó/megrendelő adja meg]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Igen
	Nem

	3. A műtárgyon figyelembe veendő, várható fejlesztésekből származó többletterhek 
[külön ábrá(ko)n is megadható] (5.1. pont):

	[Beruházó/megrendelő/üzemeltető adja meg]
	
	
	
	

	Többletterhet okozó fejlesztés:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhelés mértéke (mértékegységgel!):
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhelés pozíciója:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhet okozó fejlesztés:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhelés mértéke (mértékegységgel!):
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhelés pozíciója:
	
	 
	 
	 
	 
	 


(a táblázat folytatódik)

(a táblázat folytatása)
	Többletterhet okozó fejlesztés:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhelés mértéke (mértékegységgel!):
	 
	 
	 
	 
	 

	Többletterhelés pozíciója:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 200 méternél nagyobb terhelt hosszúságú közúti híd esetén a figyelembe veendő közúti járműmodell leírása [külön ábrá(ko)n is megadható] (5.3.1.1. pont):

	(Beruházó/megrendelő egyetértésével a tervező adja meg)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. A közúti híd terhelési osztálya (5.3.1.3. pont):
	
	
	
	

	(Beruházóm/megrendelő adja meg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	II. 
	III.

	6. Szükséges az előírásban megadott közúti járműmodellektől eltérő járműveket figyelembe venni (5.3.1.3. pont)?

	(Beruházóm/megrendelő/kezelő adja meg)
	 
	 
	 
	 

	Igen
	Nem

	Ha igen, a figyelembe veendő járműmodell(ek) megadása (külön ábrá(ko)n 
is megadható):

	Tengelytávolságok, m:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Keréktávolságok, m:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Kerekek felfekvési felületei, mm:
	 
	 
	 
	 
	 

	Maximális tengelyterhelések, kN:
	 
	 
	 
	 
	 

	vagy: 
	
	
	
	nincs megadva 
az alkalmazandó járműmodell

	7. A közúti híd közúti forgalmi kategóriája fáradásvizsgálathoz (5.11. táblázat):
	

	(Új útvonal esetén szaktervező, 
meglévő útvonal esetén a kezelő adja meg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Irányonként két- vagy több forgalmi sávos utak és autópályák nagy tehergépjármű-forgalommal

	Közepes tehergépjármű-forgalmú utak és autópályák

	Kis tehergépjármű-forgalmú főutak

	Kis tehergépjármű-forgalmú helyi utak


(a táblázat folytatódik)


(a táblázat folytatása)
	Az 5.13. táblázatban megadott típusjárművek százalékos megoszlása:
	
	
	

	1. típusjármű:
	 
	%
	
	
	
	
	

	2. típusjármű:
	 
	%
	
	
	
	
	

	3. típusjármű:
	 
	%
	
	
	
	
	

	4. típusjármű:
	 
	%
	
	
	
	
	

	5. típusjármű:
	 
	%
	
	
	
	
	

	8. Közúti villamosvasúti hídon közlekedő villamos járatsűrűsége:
	
	
	

	(Üzemeltető adja meg)
	
	
	
	
	
	

	Járműtípus:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Járatsűrűség az adott járműtípusra (1/nap):
	 
	 
	 
	 
	 

	Járműtípus:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Járatsűrűség az adott járműtípusra (1/nap):
	 
	 
	 
	 
	 

	Járműtípus:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Járatsűrűség az adott járműtípusra (1/nap):
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Önálló gyalogoshídon működtetendő, az 5.11. ábrán megadottól eltérő kiszolgáló jármű(vek) adatai [külön ábrá(ko)n is megadható]:

	(Beruházó/megrendelő/üzemeltető adja meg)
	
	
	
	

	Tengelytávolságok, m:
	 
	 
	 
	 
	 

	Keréktávolságok, m:
	 
	 
	 
	 
	 

	Kerekek felfekvési felületei, mm:
	 
	 
	 
	 
	 

	Maximális tengelyterhelések, kN:
	 
	 
	 
	 
	 

	10. A műtárgy alatt vezetett vasúti pályán közlekedő járművek figyelembe veendő ütközőereje, ha az alépítmény és a vágánytengely távolsága < 3 m (5.4.1.1. pont):

	(Üzemeltető adja meg)
	
	
	
	
	
	

	Vágánytengely irányában, kN:
	
	 
	
	
	
	

	Vágánytengelyre merőlegesen, kN:
	 
	
	
	
	


(a táblázat folytatódik)



(a táblázat folytatása)
	11. A műtárgy alatt elhelyezkedő víziúton közlekedő vízijárművek típusa 
(5.30. táblázat):

	(Illetékes hatóság adja meg)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. A műtárgyat szükséges tűzhatásra méretezni (3.2.1.2. pont)?
	
	

	(Ha jogszabály nem rendelkezik róla, 
a beruházó/megrendelő adja meg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Igen
	Nem

	Ha igen, milyen tűzállósági követelményt kell figyelembe venni?
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. A műtárgy földrengési fontossági osztálya (3.2.5. pont):
	
	
	

	(Beruházó/megrendelő/üzemeltető adja meg)
	
	
	
	

	I.
	II. 
	III.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Megrendelő képviselőjének aláírása:
	
	 
	 
	 
	 

	Beruházó képviselőjének aláírása:
	
	 
	 
	 
	 

	Hídüzemeltető képviselőjének aláírása:
	
	 
	 
	 
	 

	Hídkezelő képviselőjének aláírása:
	
	 
	 
	 
	 

	Egyéb üzemeltetők aláírásai:
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Üzemeltető 
szervezet neve:
	
	 
	 
	 
	 

	
	aláírás:
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Üzemeltető 
szervezet neve:
	
	 
	 
	 
	 

	
	aláírás:
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Üzemeltető 
szervezet neve:
	
	 
	 
	 
	 

	
	aláírás:
	
	
	
	 
	 
	 
	 


(a táblázat folytatódik)


(a táblázat folytatása)
	Szaktervező aláírása (ha a 7. ponthoz szükséges)
	 
	 
	 
	 

	Illetékes hatóságok képviselőinek aláírása:
	
	
	
	
	

	
	Képviselt hatóság neve:
	
	
	
	
	

	
	aláírás:
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Képviselt hatóság neve:
	
	
	
	
	

	
	aláírás:
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	képviselt Hatóság neve:
	
	
	
	
	

	
	aláírás:
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Csatolt mellékletek száma:
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kelt:
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